Znak Sprawy: ATG-Campus/1/20

**Załącznik nr 3**

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót**

1. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac, teren prac bezwzględnie musi zostać zabezpieczony i wygrodzony przed dostępem osób trzecich.
2. Prace związane z usuwaniem i frezowniem karp należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, by nie doprowadzić do uszkodzenia istniejącej substancji   
   tj. ogrodzenia, sąsiednich drzew, krzewów, trawników. W przypadku powstania szkód wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia roślinności, która została zniszczona   
   lub poniesienia opłat za odtworzenie zniszczeń. Drogi, ogrodzenie i teren, które ulegną uszkodzeniu należy odtworzyć do stanu sprzed wykonywania robót.
3. Miejsca po frezowanych karpach oczyszczamy z korzeni i wiórów po frezarce, a następnie wypełniamy glebą urodzajną i zagęszczamy.
4. Całość pozyskanego drewna w trakcie realizacji prac należy systematycznie i na bieżąco wywozić z terenu ZUT.
5. Po zakończeniu prac związanych z usunięciem i frezowaniem karp, teren musi zostać uprzątnięty.
6. Demontaż ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem a po wycince drzew ponowny ich montaż.
7. Transport użytym sprzętem może odbywać się tylko po nawierzchniach utwardzonych.
8. Otwory po wyfrezowanych karpach należy wypełnić ziemią.
9. Osoby wykonujące wycinkę drzew muszą posiadać uprawnienia pilarza oraz aktualne badania do prac na wysokości.
10. Zamawiający wymaga aby przy wycince z podnośnika osoba obsługująca podnośnik posiadała stosowne uprawnienia.