Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zwraca się z prośbą 
o złożenie oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego dla dwóch budynków użyteczności publicznej: dydaktycznego i hali warsztatowej przy ul. Papieża Pawła 
VI nr 1 w Szczecinie (dz. nr 3/2, obręb 1001). 
I. Opis zamówienia:       
1.Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego 
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 
z późń. zm.). wraz z podsumowaniem zawierającym oszacowaną wielkość zaoszczędzonej energii wyrażonej w MWh/rok, zestawieniem w formie tabeli przedstawiające charakterystykę rzeczową wybranego do realizacji wariantu (m2, długość sieci itp.). 
3. Wykonanie tzw. „Załącznika Ekologiczno – Technologicznego” (wg załączonego wzoru), w którym należy przedstawić m.in. informacje o zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przed i po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, koszt uzyskania jednostkowej oszczędności energii, wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej, wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej i kogeneracji itp. 

II. Forma opracowania:
Wersja papierowej w trzech egzemplarzach i elektronicznej w formacie edytowalnym 
i w formacie PDF po 1 egzemplarzu na płycie CD. 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy 
lub udzielenia zlecenia, Szczecin.

IV. Okres gwarancji i rękojmii: 12 miesięcy.

V. Termin i sposób zapłaty: przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 
14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

VI. Informacje dodatkowe: 
1.	Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela pracownik Działu Technicznego 
ZUT w Szczecinie, Pan mgr Marcin Winiarczyk, tel. (91) 449-46-41, (marcin.winiarczyk@zut.edu.pl). 

2.	Dział Techniczny dysponuje aktualną dokumentacją projektową w/w budynków, 
którą można przejrzeć na miejscu w Dziale Technicznym. Dokumentację projektową 
w wersji elektronicznej, na etapie wyboru oferty, nie udostępniamy.

3. Opis stanu istniejącego wraz charakterystyką budynków:

1. Budynek dydaktyczny - Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji piwnicznej, przekryty stropodachem płaskim wentylowanym o spadku 
w kierunku elewacji południowo - wschodniej, murowany, elewacje obłożone płytkami ceramicznymi typu „przyborsk” w kolorach białym i ceglastym, stropodach pokryty 
papą termozgrzewalną. Okna PCV w kolorze białym z nawiewnikami, stolarka drzwiowa wejściowa do budynku PCV w kolorze białym. W oknach kondygnacji piwnicznej 
oraz w niektórych oknach kondygnacji wyższych założone kraty. Kominy ponad dachem murowane z cegły pełnej. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne 
z blachy stalowej ocynkowanej. Od strony północno - wschodniej budynek połączony 
jest łącznikiem z sąsiadującym budynkiem dydaktycznym. W środkowej części elewacji południowo- zachodniej do budynku przylega hala warsztatowa. Budynek wyposażony 
jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, teletechniczną, elektryczną i odgromową. Budynek nie spełnia wymagań 
w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określonych przepisami techniczno 
– budowlanymi. Budynek w stanie ogólnym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie wykazują zarysowań ani spękań, które wskazywałyby na przeciążenia i nieprawidłowości w pracy fundamentów lub podłoża gruntowego. Stan techniczny budynku pozwala bez zagrożenia istniejących elementów na ocieplenie płytami styropianowymi.

2. Budynek hali warsztatowej - Hala warsztatowa to budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo prefabrykowany, przykryty stropodachem nie wentylowanym, dwuspadowym, wykonanym z płyt żelbetowych prefabrykowanych na dźwigarach żelbetowych prefabrykowanych, pokryty papą termozgrzewalną. Kształt stropodachu dopasowany do kształtu dźwigarów. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wykazująca znaczny stopień uszkodzenia drewna oraz uszkodzenia okuć. W oknach założone kraty. Budynek hali doświetlony jest świetlikami dachowymi. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek w stanie ogólnym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie wykazują zarysowań ani spękań, które wskazywałyby na przeciążenia i nieprawidłowości w pracy fundamentów lub podłoża gruntowego. 

Dane liczbowe budynków:

powierzchnie zabudowy:
• budynek dydaktyczny - 518,60 m2,
• hala warsztatowa – 2 164,37 m2

wymiary:
• budynek dydaktyczny: długość - 54,50 m, szerokość - 9,52 m, wysokość w najwyższym punkcie - 14,36 m,
• hala warsztatowa: długość - 54,15 m, szerokość - 39,97 m, wysokość w najwyższym punkcie - 5,66 m,

kubatura budynku dydaktycznego – 7 263,00 m3,
kubatura hali warsztatowej – 9 650,00 m3.

            W ofercie należy podać całkowitą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto, obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, włączając m.in. koszty dojazdu, wykonania wizji lokalnej obiektów, analizy dokumentacji projektowej, obliczeń, przedstawienia wariantów modernizacji ze wskazaniami optymalnego rozwiązania pod kątem techniczno – ekonomicznym, dostarczenie wyników badań, sporządzenie dokumentacji fotograficznej itp.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 02.08.2012 r. 
do godziny 1500 w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 17, budynek Rektoratu, I piętro, 70 - 310 Szczecin, pok. 119 lub przesłać faksem na nr (091) 449 40 72 lub drogą 
e-mail: marcin.winierczyk@zut.edu.pl. Wynik przeprowadzonego zapytania ofertowego 
po zatwierdzeniu protokołu z wyboru ofert zostanie przesłany mailem na adres wskazany 
w ofercie.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.07.2012 r.
ZAŁĄCZNIK EKOLOGICZNO - TECHNOLOGICZNY

Tytuł przedsięwzięcia: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego i budynku  
                                         hali warsztatowej  Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
                                        ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 w Szczecinie”

Wnioskodawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
		 al.. Piastów 17, 70 -310 Szczecin 
Wskazane poniżej dane winny wynikać z innych załączników (m.in. dokumentacji projektowej), 
w tym z audytu energetycznego. Wartości poniżej przedstawione mogą być mniejsze niż wskazuje audyt. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ostateczne dane będą wymagały praktycznego potwierdzenia. Podając informacje jednostkowe należy wskazać miejsce odniesienia zawarte 
w audycie i dokumentacji projektowej, w oparciu o które podano określone wartości oraz sumę wartości wyjściowych dla całej inwestycji (całego zakresu realizowanego zadania). 

1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
Różnica między zapotrzebowaniem na energię w obiektach objętych projektem 
przed i po termomodernizacji dzielona przez zapotrzebowanie na energię 
przed termomodernizacją. [%]

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Dokument źródłowy	Punkt/Strona	
1.	Zapotrzebowanie na energię przed realizacją przedsięwzięcia	GJ/rok				
2.	Zapotrzebowanie na energię po realizacji przedsięwzięcia	GJ/rok				
3.	Różnica [1] – [2]	GJ/rok				
4.	Zmniejszenie [3] : [1]	%				

Dodatkowe wyjaśnienia: 

2. Koszt uzyskania jednostkowej oszczędności energii
Wartość projektu dzielona przez różnicę między zapotrzebowaniem na energię 
w obiektach objętych projektem przed i po termomodernizacji. [zł/GJ]
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Dokument źródłowy	Punkt/Strona	
1.	Wartość projektu	PLN				
2.	Różnica [1] – [2]	GJ/rok		Niniejszy załącznik	Pkt. 1, ppkt. 3	
3.	Koszt uzyskania [1] : [2]	zł/GJ/rok				

Dodatkowe wyjaśnienia: 

3. Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej

Jeżeli w wyniku realizacji projektu w obiektach zostaną zainstalowane jednostki wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należy obliczyć stosunek ilości energii wytworzonej w tych jednostkach do zapotrzebowania na energię w obiektach objętych projektem po ich termomodernizacji. W przeciwnym przypadku należy wpisać wartość wskaźnika równą 0. [%]

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Dokument źródłowy	Punkt/Strona	
1.	Moc OZE	MW				
2.	Czas pracy OZE	h/rok				
3.	Energia wytworzona w OZE	GJ/rok				
4.	Zapotrzebowanie na energię w obiektach objętych projektem po ich termomodernizacji	GJ/rok				
5.	Wskaźnik OZE [3] : [4] *100	%				

Dodatkowe wyjaśnienia:

4. Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej z kogeneracji
Ilość energii elektrycznej pozyskanej z zainstalowanych w wyniku realizacji projektu jednostek kogeneracji w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną 
w obiektach po termomodernizacji. [%]

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Dokument źródłowy	Punkt/Strona	
1.	Moc elektryczna źródła kogeneracyjnego	MWe				
2.	Czas pracy źródła kogeneracyjnego	h/rok				
3.	Energia wytworzona 
w źródle kogeneracyjnym	MWh/rok				
4.	Zapotrzebowanie 
na energię elektryczną w obiektach objętych projektem 
po ich termomodernizacji	MWh/rok				
5.	Wskaźnik kogeneracji [3] : [4] *100	%				

Dodatkowe wyjaśnienia:

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

(miejsce, data)	

(podpis pieczęć Wnioskodawcy)