Szczecin, 24.10.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kieruje zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: **„Zakup aparatury badawczej”** w ramach projektu pn.**: „Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko”**, finansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

**Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn. „Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko”, finansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Projekt obejmuje zadanie w zakresie: zakupu aparatury badawczej**

**Osobą do kontaktu w sprawach zapytania jest:**

Krzysztof Danilecki  
e-mail: [kdanilecki@zut.edu.pl](mailto:kdanilecki@zut.edu.pl)

tel. 603 640 532, 91 449 48 63.

**Zamawiający dzieli niniejsze zamówienie na części (pakiety), dopuszczając w odniesieniu do każdej**

**z nich możliwość składania ofert częściowych.** Na każdą z poszczególnych części (pakietów) zamówienia stanowią składa się dane urządzenie aparaturowe spośród wskazanych w pkt 1 – 15 poniżej. Tym samym, niniejsze zamówienie przewiduje 15 części a do wyboru wykonawcy należy

na którą część/części złoży ofertę. Zamawiający nie stawia ograniczeń co do ilości części, na które można maksymalnie złożyć ofertę (do wyboru Wykonawcy należy czy ofertę złoży na jedną część, dwie albo więcej części).

**Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:**

1. **Część nr 1 zamówienia**: Przetwornik analogowy do przetworzenia napięcia termoelementu typy NiCr-NiAl na standardowy sygnał napięciowy automatyki 0...10 V (**3 sztuki**):

* napięcie zasilania w zakresie: min. (12…32V) DC
* zakres przetwarzania temperatury min. (0...1100)°C

1. **Część nr 2 zamówienia**: Czujnik temperatury i wilgotności powietrza (**3 sztuki**) wraz z interfejsem do programowania przetwornika temperatury i wilgotności powietrza **(1 sztuka)** :

* sygnał wyjściowy: 0…10V
* zintegrowany czujnik w hermetycznej obudowie
* możliwość konfiguracji przy pomocy komputera za pośrednictwem dedykowanego interfejsu komunikacyjnego
* błąd przetwarzania temperatury: nie więcej niż 1 °C
* błąd przetwarzania wilgotności względnej: nie więcej 2% dla RH ≤ 80%
* zakres przetwarzania temperatury: min: (-10…80)°C
* zakres przetwarzania wilgotności 0…100%
* napięcie zasilania w zakresie: min. (12….32V) DC

1. **Część nr 3 zamówienia**: Zasilacz impulsowy min. 90W, 24V, na szynę TH 35 (**4 sztuki**)
2. **Część nr 4 zamówienia**: Zasilacz: impulsowy min. 90W; 12V DC, na szynę TH 35 (**4 sztuki**)
3. **Część nr 5 zamówienia**: Transformator separacyjny o mocy nie mniej niż 250VA, napięcie pierwotne 230V AC, Napięcie wtórne 230V (**3 sztuki**)
4. **Część nr 6 zamówienia**:

* Pojedynczy wentylator do szaf sterowniczych (chłodzenia elementów elektronicznych) w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż 140x140 mm, napięcie zasilania 230V AC (**4 sztuki**)
* Osłona/kratka/wlot z filtrem powietrza wentylatora chłodzącego, o wymiarach nie większych niż 140x140 mm (**7 sztuk**)

1. **Część nr 7 zamówienia**:

* Złącze przemysłowe typu C10 lub o podobnych parametrach 17…19 pin (wtyk+gniazdo) (**12 sztuk**)
* Złącze przemysłowe typu C07 lub o podobnych parametrach 17…19 pin (wtyk+gniazdo) (**11 sztuk**)
* Złącze przemysłowe typu C07 lub o podobnych parametrach 10…12 pin (wtyk+gniazdo) (**13 sztuk**)

1. **Część nr 8 zamówienia**: Elementy instalacyjne

* Gniazdo z bolcem na szynę TH35 (**3 sztuki**)
* Przełącznik krzywkowy obrotowy OFF-ON, bistabilny, 3 tory/bieguny, prąd styków AC 16…32A, napięcie przełączania min. 400V AC (**3 sztuki**)
* Szyna TH 35, długość 900 do 1000mm (**3 sztuki**)
* Dławica kablowa dla przewodu o wymiarach 12mm (**3 sztuki**)
* Dławica kablowa dla przewodu o wymiarach 10mm (**5 sztuk**)
* Dławica kablowa dla przewodu o wymiarach 8mm (**8 sztuk**)
* Wyłącznik nadprądowy na szynę TH35 10A (**3 sztuki**)
* Wyłącznik nadprądowy na szynę TH35 6A (**3 sztuki**)
* Przewód zasilający (linka miedziana) 3x1,5mm (**57 metrów**)
* Wtyczka zasilająca z otworem na bolec uziemiający (**3 sztuki**)
* Złączka montażowa na szynę TH35, min. 2,5 mm (żółta/zielona/żółto-zielona) (1**5 sztuk**)
* Złączka montażowa na szynę TH35 min. 2,5mm (szara) (**75 sztuk**)
* Przewód zasilający (linka miedziana) 3x1mm (**60 metrów**)

1. **Część nr 9 zamówienia**: Rura karbowana do osłony przewodów PCV 16mm (**25 metrów**)
2. **Część nr 10 zamówienia**: Koryto/kanał kablowy (w trym instalacyjny, grzebieniowy) min. 40x40, 2mb **(6 sztuk)**
3. **Część nr 11 zamówienia:** Oznaczniki przewodów cyfrowe, opak. (7 sztuk)
4. **Część nr 12 zamówienia**: Obudowa hermetyczna metalowa, minimalne wymiary (mm): wysokość 600, szerokość 600, głębokość 250 (**3 sztuki**)
5. **Część nr 13 zamówienia**: Czujnik/przetwornik ciśnienia (w tym elektroniczny, programowalny), zakres pomiaru (0…6bar), metalowa obudowa, złącze kablowe, zasilanie DC, sygnał wyjściowy 4-20mA lub 0-10V (**8 sztuk**)
6. **Część nr 14 zamówienia**: Czujnik/przetwornik ciśnienia (w tym elektroniczny, programowalny), pomiar ciśnienia w minimalnym zakresie od -1 do 1 bar lub więcej, metalowa obudowa, złącze kablowe, zasilanie DC, sygnał wyjściowy 4-20mA lub 0-10V (**1 sztuka**)
7. **Część nr 15 zamówienia**: Czujnik magnetyczny w obudowie ze stali z gwintem mocującym, z magnesem, z przewodem zasilającym/sygnałowym ze złączem, częstotliwość przetwarzania min. 50 Hz, przystosowanym do pracy w temperaturze nie mniejszej niż 50°C (**2 sztuki**)

**Termin realizacji:**

Zamówienie winno być zrealizowane nie później niż do dnia **21 grudnia 2022 r**.

**Oferty będą oceniane według kryterium: Cena - 100%**

Ocena zostanie przeprowadzona osobno dla każdej z Części zamówienia (porównywane będą   
ze sobą oferty złożone na daną Część)

**Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:** (Cena najniższej oferty w danej Części zamówienia/ Cena badanej oferty w tej Części zamówienia) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

**Dodatkowe informacje:**

Zamawiający wyklucza z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

**Dodatkowe zastrzeżenie warunkujące udział w postepowaniu z zapytania ofertowego**

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z przyczyn (przesłanek) wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 wyżej wskazanej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu, o którym mowa powyżej, zostanie odrzucona (wykonawcy temu nie zostanie udzielone zamówienie). Na okoliczność braku przesłanek wykluczenia jak wyżej – w stosunku do wykonawcy oferty najkorzystniej (najwyżej ocenionej) skierowane zostanie wezwanie do złożenia oświadczenia na formularzu, o którym mowa w załączniku niniejszego zapytania (plik z formularzem oświadczenia pod nazwą „Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy” - według wzoru treści tam wskazanej).

Wskazane oświadczenie winno być złożone w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej, oraz (według wyboru wykonawcy) w formie pisemnej (tj. oryginał oświadczenia na nośniku papierowym z własnoręcznym podpisem osoby/osób reprezentujących wykonawcę) lub formie elektronicznej (tj. oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób reprezentujących wykonawcę).

Niezłożenie wskazanego oświadczenia w terminie przekraczającym 3 dni termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy dotyczy któraś z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, uprawnia do uznania oferty wskazanego Wykonawcy za ofertę podlegającą odrzuceniu (czy w inny sposób uznania jej za nieważną), co wykluczać będzie tego wykonawcę z ubiegania się o niniejsze zamówienie.

Oświadczenie jak wyżej nie zamyka prawa Zamawiającego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) do dodatkowej (lub przeprowadzonej niezależnie od złożonego oświadczenia jak wyżej) weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy w oparciu o dostępne dane, w szczególności dane z listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykazów rozporządzeń UE, o których mowa we wzorze oświadczenia jak wyżej.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie ofertowe podlega unieważnieniu.

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

* jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
* jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
* jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem,
* jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

**Termin składania ofert: 31 października 2022 r. Ofertę można złożyć przed upływem wskazanego terminu, składają ją w postaci elektronicznej na adres e-mail:** [**kdanilecki@zut.edu.pl**](mailto:kdanilecki@zut.edu.pl).

**Wymogi formalne dotyczące składanych ofert:**

1. Oferta powinna zawierać cenę oraz termin dostawy podane osobno dla każdej ofertowanej przez Wykonawcę części zamówienia.